



**Инструкция по сборке и эксплуатации кровати «ФАДИ»**

**800/900 х 2060 х 360**

**ТР ТС 025/2012, ГОСТ 19917-2014**

**Перед сборкой:**

1. **Проверьте вид и целостность деталей в упаковке.** Претензии по их повреждениям принимаются только в отношении изделий БЕЗ следов сборки.
2. **Сохраните упаковку до окончания сборки.** При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда Вам представителя торговой компании.
3. **Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплектовочной ведомости, разберите фурнитуру на группы.** Предприятие – изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
4. **Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции!** При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.
5. **Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов!**
6. **Сборку рекомендуется проводить на упаковке или другой мягкой подложке.**

****

**Комплектность изделия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Количество, шт** | **Общий вид** |
| 1 | Стойка изголовья левая | 1 |  |
| 2 | Стойка изголовья правая | 1 |  |
| 3 | Стойка изножья | 1 |  |
| 4 | Штанга поперечная (L897/L797) | 2 |  |
| 5 | Штанга поперечная (L840/L740) | 2 |  |
| 6 | Штанга поперечная | 1 |  |
| 7 | Штанга L1040 наружная | 2 |  |
| 8 | Штанга L1040 внутренняя | 2 |  |
| 9 | Ножка | 2 |  |
| 10 | Держатель матраса | 2 |  |
| 11 | Латофлекс | 14 |  |
| 12 | Латодержатель | 28 |  |
| 13 | Заглушка трубы | 12 |  |
| 14 | Винт М6х15 | 4 |  |
| 15 | Винт М6х30 | 8 |  |
| 16 | Винт М6х40 | 12 |  |
| 17 | Винт М6х70 | 2 |  |
| 18 | Шайба | 14 |  |
| 19 | Гайка М6 со стопорным кольцом | 14 |  |
| 20 | Гайка Эриксона | 8 |  |
| 21 | Ключ шестигранный 4 мм | 1 |  |
| **1.**  **13**    **3**  **2**    **1**  **13** | | | |
| https://w7.pngwing.com/pngs/783/837/png-transparent-exclamation-point-illustration-black-and-white-area-font-exclamation-mark-text-black-product-design.png**2.**  **15**  При закручивании деталей поз.15 детали поз.20 придерживать пальцем от вращения.  **20**  **15**  **2**  **20**  **21**  **21**  **5**  **5**  **21**  **14**  **14**  **21**  **4**  **2**  **13**  **9**  **1** | | | |
| https://w7.pngwing.com/pngs/783/837/png-transparent-exclamation-point-illustration-black-and-white-area-font-exclamation-mark-text-black-product-design.png**3.**  **15**  **21**  **20**  **15**  **21**  **3**  При закручивании деталей поз.15 детали поз.20 придерживать пальцем от вращения.  **3**  **5** | | | |
| **4.**    **8**  **7**  **х2** | | | |
| https://w7.pngwing.com/pngs/783/837/png-transparent-exclamation-point-illustration-black-and-white-area-font-exclamation-mark-text-black-product-design.pnghttps://w7.pngwing.com/pngs/783/837/png-transparent-exclamation-point-illustration-black-and-white-area-font-exclamation-mark-text-black-product-design.png**5.**  **19**  **18**  **17**  **21**  **13**  **13**  **9**  **13**  **21**  **19**  **18**  **16** | | | |
| **6.**  **21**  **16**  **18**  **19**  **19**  **18**  **16**  **21** | | | |
| **7.**  **10**  **12**  **11**  **12** | | | |

**Инструкция по уходу и эксплуатации кроватей**

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, значитель­но зависит от условий ее эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддержать всегда в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

1. **Используйте Мебель только по назначению.** Кровать предназначена для лежания (для отдыха в положении лежа). Нагрузка на основание должна производиться в местах выступания ламелей кверху.
2. **Допустимая нагрузка:** 100 кг (включая вес матраса) - на 1-но спальное место основания с ламелями.
3. **Подготовка к использованию:**

* После хранения, перевозки мебели при температуре ниже+5°С мебель до начала использования необходимо выдержать до комнатной температуры.
* Герметичная упаковка кровати защищает её от воздействия внешних факторов (влага, загрязнения), но и сохраняет производственных запах нового изделия (как любая новая вещь). После снятия упаковки и сборки Мебель необходимо проветрить в просторном помещении не менее 1 недели.

1. **Условия хранения и эксплуатации:**

* Температура. Необходимая температура воздуха от + 15°С до +25°С. Размещайте мебель вдали от огнеопасных приборов и источников открытого огня. Избегайте условий частой смены температурного режима и влажности. Поверхность Мебели должна быть защищена от нагрева, в т.ч. от горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.), температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С. Устанавливайте Мебель не ближе 0,5-1 м от нагревательных и отопительных приборов, избегайте нагревающих излучений (свет мощных ламп).
* Влажность. Рекомендуемая относительная влажность для помещения 45%-70%. Избегайте условий крайней влажности или сухости в помещении. Недопустим прямой контакт мебели с любыми жидкостями, в том числе элементов, соприкасающихся с полом. Для нормализации влажности рекомендуется проветривать помеще­ние и при необходимости пользоваться осушителями или увлажнителями воздуха.
* Перемещение. Перемещение Мебели следует проводить вдвоём, слегка приподняв её над полом, без рывков и ударов. Нельзя ставить Мебель на бок, спинку или не на все ножки-опоры. При перемещении нельзя тянуть кровать только за спинку или царгу.

1. **Уход за мебелью и чистка:**

* Пыль с мебели рекомендуется удалять сухой мягкой тканью. Поверхность мебели можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим вытиранием насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества.
* Периодически (1 раз в полгода) подтягивайте болтовые и винтовые соединения.
* При возникновении скрипа смажьте силиконовым спреем-смазкой или машинным маслом места подвижных соединений.

1. **Меры Вашей безопасности и сохранности товара:**

* Запрещается использовать кровать без матраса либо с матрасом, вес которого превышает допустимый.
* Не подставляйте руки в щели и места шарнирных соединений при открытом механизме подъема или во время его движения.

**Запрещено**:

* Вставать, прыгать и ходить по Мебели, в том числе детям.
* Ставить на поверхность мебели горячие, сырые, загрязненные предметы и предметы, имеющие острые и режущие опоры. Бросать предметы на мебель.
* Подвергать поверхность Мебели воздействию любых химических агрессивных веществ, скоблить, тереть с усилием поверхность мебели, использовать абразивные средства, рисовать.
* Тянуть, перемещать и переворачивать кровать, держась за спинку.

1. **Условия предоставления гарантии производителя на товар:**

1. Сохраняйте и следуйте информации и рекомендациям:

- настоящую инструкцию по сборке и эксплуатации;

- маркировочных ярлыков производителя, расположенные на мебели;

- документов, подтверждающих факт покупки мебели.

2. Сохраняйте упаковку товара до окончания сборки и в случае обнаружения любых повреждений мебели, отсутствия частей или фурнитуры. Поврежденная деталь не должна иметь следов сборки для установления причины возникновения дефекта.

**Производственными дефектами не являются:**

1. Изменение узлов изделия, технологии, которые проведены производителем в рамках усовершенствования продукта, не влияющие при этом на потребительские свойства изделия.

2. Запах нового изделия в пределах 2-х баллов (см. подготовка к использованию).

3. Скрип, возникающий от трения металлических деталей механизма трансформации.

По вопросам гарантии и гарантийного обслуживания обращайтесь к представителям торговой сети, в которой Вы приобрели мебель.

1. **Утилизация.**

Мебель не содержит в своем составе веществ, опасных для человека и окружающей среды, по истечению срока службы может быть утилизирована как товарно-бытовой отход.